Prilog 2.
HRVATSKI CRVENI KRIŽ
GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA RIJEKA
TRG REPUBLIKE HRVATSKE 2/II
51 000 RIJEKA
TROŠKOVNIK
za nabavu opreme za kuhinju Domu Crvenog križa Rijeka
	BR
	NAZIV
	Jed.mj
	količina
	Jed. cijena
	UKUPNO

	1.
	Plinski parno-konvekcijski konvektomat 
Kapacitet: 20 × GN 1/1
Razmak između vodilica: 63 mm
Maksimalno ukupno opterećenje: 90 kg
Dimenzije uređaja: 892 × 862 × 1812 mm
Maksimalne vanjske dimenzije: 892 × 966 × 1856 mm
Napajanje: 230 V / 1N / 50–60 Hz
Električna priključna snaga: 1,3 kW
Plin: G20
Plinska snaga komore: 44 kW
Priključak hladne vode: 3/4"
Priključak omekšane vode: 3/4"
Odvod: Ø 50 mm
Radni tlak vode: 2–5 bara
Razina buke: manje od 50 d
Elektroničko upravljanje s 3,5-inčnim LCD TFT zaslonom
Pohrana do 99 programa, svaki do 9 faza
95 tvornički programiranih recepata
Šest brzina ventilatora
Automatska promjena smjera ventilatora
Višetočkovna sonda temperature jezgre
USB priključak za HACCP podatke, programe i nadogradnju softvera
Automatsko upravljanje vlagom Autoclima
Sustav brzog odvlaživanja Fast-Dry Boosted
Jamstvo: min. 24 mjeseca
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	2.
	Vertikalni hladnjak GN 2/1 (0 °C do +8 °C)
Energetski razred: A
Klimatska klasa: 5 (40 °C / 40 %)
Rashladni plin: R290
Sustav hlađenja: ventilirani monoblok
Izolacija: 90 mm cyclopentane
Raspon temperature: 0–8 °C
Ulazna snaga: 190 W
Napon/frekvencija: 220–240 V / 50 Hz
Kapacitet: 600 L
Broj polica: 4
Dimenzije (Š × D × V): 740 × 828 × 2050 mm
Pokretljivost: 4 kotača – 2 sa kočnicama
Jamstvo: min. 12 mjeseci
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	3.
	Vertikalni zamrzivač GN 2/1 (–18 °C do –22 °C)
Energetski razred: B
Klimatska klasa: 5 (40 °C / 40 %)
Rashladni plin: R290
Sustav hlađenja: ventilirani monoblok
Izolacija: 90 mm cyclopentane
Raspon temperature: –18 °C do –22 °C
Ulazna snaga: 400 W
Napon/frekvencija: 220–240 V / 50 Hz
Kapacitet: 600 L
Broj polica: 4
Dimenzije (Š × D × V): 740 × 828 × 2050 mm
Pokretljivost: 4 kotača – 2 sa kočnicama
Jamstvo: min. 12 mjeseci
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	4.
	Plinski štednjak sa 6 plamenika i plinskom pećnicom
Dimenzije: 1200 × 900 × (850 + 70) mm
Dimenzije pećnice: najmanje 568 × 590 × 270 mm
Snaga grijanja: najmanje LPG 36 kW | NG najmanje 40 kW
Snaga pećnice: najmanje 5 kW
Sustav paljenja: pilot-plamen sa sigurnosnim termoelementom za nadzor plamena i prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena
Priključak plina: R 3/4″
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Jamstvo: min 12 mjeseci
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	5.
	Plinski štednjak s 4 plamenika i plinskom pećnicom 
Dimenzije: 800 × 900 × (850 + 70) mm
Dimenzije pećnice: najmanje 568 × 590 × 270 mm
Snaga grijanja: LPG najmanje 26 kW | NG najmanje 28 kW
Snaga pećnice: najmanje 5 kW
Sustav paljenja: pilot-plamen sa sigurnosnim termoelementom za nadzor plamena i prekid dovoda plina u slučaju gašenja plamena
Priključak plina: R 3/4″
Materijal izrade: nehrđajući čelik
Jamstvo: min 12 mjeseci
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NAPOMENA: 
Iskazana cijena uključuje dostavu, montažu i puštanje u rad svih ponuđenih uređaja kao i edukaciju za rad na uređajima.
Montažu i puštanje u rad plinskih uređaja obavlja ovlašteni servis.
UKUPNO = _________________________ eura
PDV 25% = _________________________  eura
SVEUKUPNO = ______________________ eura
Ponuditelj
_______________________________________________
(ime, prezime i potpis osobe ovlaštene za zastupanje, te pečat ponuditelja)

U_________________, __________2026 .
